泰坦军团P326MV MAX机型固件版本历史

-- M001 20250604 5.1.1
——初始版本

--M001 20250917（量产）/20251918（售后） 5.1.1
——升级miniLED背光固件，从LDFW1或LDFW2升级为LDFW3
——为DyDs功能添加VRR特性，使得在使用DyDs情景模式时，可同时开启Adaptive Sync功能
——采用SOP 3.1方案进一步优化HDR电影色温设定
——采用SOP 3.1方案进一步优化SDR校色设定


1、固件版本分为【软件架构版本号】、【软件版本号】与【USB软件版本号】，USB软件版本号就是OSD里显示的版本号，现在是【5.1.1】，只要补丁并没有针对显示器的USB管理软件进行升级，那么这个USB软件版本号会一直保持不变，再怎么升级也是5.1.1，因为升级的并不是这个USB软件，升级的是基于显示器其他部分的软件。主体软件版本号其实就是日期戳，比如7月3日的固件补丁是基于7月3日固件做的，所以在确定版本时，不只需要看OSD里的版本号，还需要看软件版本日期是不是更新了。

2、如何查看显示器的固件版本？相关功能正在开发，暂时无法在OSD菜单里查看固件版本。

3、那如何判断要不要更新固件？查看固件更新内容里的功能你现在的显示器OSD里有没有，如果没有，那就更新。

4、这个操作手册请以文字描述为准，图片仅是参考。

5、请先读完操作手册再进行操作。

6、如果没有按照操作手册走完刷机全流程，则会看到显示器出各种bug，这是正常的，请直接按照流程把一套流程全部做完，就肯定可以正常完成固件的升级。